**Mini słowniczek angielsko - polski z dziedziny mechaniki, lakiernictwa,**

**montażu systemów rurociągowych i handlu**

**Parts of the car Części samochodu**

aerial (BrE) / antenna (AmE) antena

body karoseria

bonnet (BrE) / hood (AmE) maska

boot (BrE) / trunk (AmE) bagażnik

boot lid (BrE) / trunk lid (AmE) klapa od bagażnika

brake light (BrE) / stop light (AmE) światła stopu

bumper zderzak

door handle klamka

door lock zamek

door drzwi

driver’s seat fotel kierowcy

exhaust pipe rura wydechowa

fog lamp (BrE) / light (AmE) światła przeciwmgielne

fuel tank flap klapka wlewu paliwa

headlight / headlamp reflektor, światła przednie

headrest zagłówek

hubcap kołpak

indicator (BrE) / turn signal (AmE) kierunkowskaz

number plate (BrE) / license plate (AmE) tablica rejestracyjna

passenger seat fotel pasażera

petrol cap (BrE) / gas tan

petrol cap (BrE) / gas tank lid (AmE) korek wlewu paliwa

rear fender błotnik tylny

rear view mirror lusterko wsteczne

rear window szyba tylna

roof dach

seatbelt (BrE) / safety belt (AmE) pas bezpieczeństwa

side window szyba boczna

spare wheel koło zapasowe

steering wheel kierownica

sunroof szyberdach

tail lights światła tylne

tyre (BrE) / tire (AmE) opona

wheel koło

windscreen (BrE) / windshield (AmE) szyba przednia

windscreen wiper (BrE) / windshield wiper wycieraczka przedniej szyby

wing (BrE) / fender (AmE) błotnik

wing mirror (BrE) / side-view mirror (AmE) lusterko boczne

ABS (Anti-Lock Braking System) system ABS

Alternator alternator

Battery akumulator

brake booster wspomaganie hamulca

braking system układ hamulcowy

catalytic convertor katalizator

drive mechanism and chassis układ napędowy i jezdny

engine silnik

ESP (Electronic Stability Prograam) system ESP

exhaust absorber tłumik

exhaust system system odprowadzenia spalin

fuel system układ paliwowy

radiator chłodnica

spark plug świeca zapłonowa

steering mechanism and suspensionukład kierowniczy i zawieszenie

TCS (Traction Control System) / ASR (Acceleration Slip Regulation) system kontroli trakcji

wiring harness wiązka przewodów

accelerator pedał gazu

air vent odpowietrznik

airbag poduszka powietrzna

ashtray popielniczka

brake pedal pedał hamulca

brake hamulec

clock zegar

clutch pedal pedał sprzęgła

fuel gauge wskaźnik poziomu paliwa

gearbox skrzynia biegów

gear lever (BrE) /gear shift (AmE) dźwignia zmiany biegów

glove compartment schowek

handbrake (BrE) / emergency brake (AmE) hamulec ręczny

horn klakson

ignition zapłon

key kluczyk

light adjustment regulacja świateł

light switch przełącznik świateł

milometer (BrE) / odometer (AmE) licznik kilometrów

radio radio

rev counter obrotomierz

speedometer szybkościomierz

visor osłona przeciwsłoneczna

warning lights lampki kontrolne

camper van (BrE) / (AmE) recreational vehicle / RV kamper

caravan (BrE) / trailer (AmE) przyczepa kempingowa

coach (BrE) / bus (AmE) autokar

convertible kabriolet

coupé samochód dwudrzwiowy

estate (BrE) / station wagon (AmE) kombi

hatchback samochód z dużą tylną pokrywą

jeep dżip

lorry (BrE) / truck (AmE) ciężarówka

off-road samochód terenowy

pick-up truck pikap

saloon (BrE) / sedan (AmE) sedan, limuzyna

sports car samochód sportowy

SUV (sport utility vehicle) luksusowy samochód osobowo-terenowy

taxi (BrE) / cab (AmE) taksówka

van furgonetka, van

ambulance karetka

armoured vehicle samochód pancerny

concrete mixer lorry betonowóz

demountable-body lorry samochód o wymiennym nadwoziu

fire engine wóz strażacki

flatbed lory ciężarówka naczepowa

hearse autokarawan

lift truck samochód o unoszonym nadwoziu

lodging vehicle / mobile home samochód mieszkalny

mobile power plant / mobile generating plant elektrownia samochodowa

patrol car samochód policyjny

shoptruck / mobile shop samochód handlowy

swept-body tipper / bucket lorry wywrotka

tar spraying tanker asfalciarka samochodowa

transporter platforma do przewożenia samochodów

tanker (BrE) / fuel truck (AmE) cysterna

tow truck holownik drogowy

wheeled loader

ładowarka samochodowa

wheeled excavator koparka samochodowa

workshop lory samochód-warsztat

Car maintenance tips Wskazówki dotyczące utrzymania i konserwacji samochodu

Read your car manual to understand how the car works.

Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zrozumieć działanie samochodu.

Remember to service the car according to the manufacturer’s requirements.

Pamiętaj, aby dokonać przeglądu samochodu według zaleceń producenta.

Change the motor oil and filter regularly.

Wymieniaj regularnie olej silnikowy i filtr.

Check the engine after 50,000 km.

Sprawdź silnik po 50 tys. km.

Always use the type of petrol recommended for your vehicle.

Zawsze używaj takiego typu paliwa, jaki jest zalecany do twego pojazdu.

Don’t ignore brake noises, and have them inspected every 10,000 km.

Nie ignoruj hałasów hamulcowych i skontroluj je po każdych 10 tys. km.

Rotate tires every 9,000 km.

Zamień opony miejscami po przejechaniu 9 tys. km.

Change the air filter once a year or after 20,000 km.

Wymień filtr powietrza raz na rok lub po przejechaniu 20 tys. km.

Wash your car regularly and wax it once in a while.

Myj samochód regularnie i nawoskuj go czasami.

Use only new parts.

Używaj tylko nowych części.

Replace windscreen wipers.

Wymień wycieraczki przedniej szyby.

Lubricate locks, latches, and hinges.

Nasmaruj zamki, zasuwy, zawiasy.

Inspect tyres for pressure and wear.

Skontroluj ciśnienie w oponach i stopień ich zużycia.

Test electronics, e.g. ABS.

Sprawdź elektronikę, np. ABS.

Tighten chassis nuts and bolts.

Dokręć nakrętki i śruby w podwoziu.

Change summer tyres to winter tyres.

Zmień opony zimowe na letnie

**Scenki sklepowe Shopping**

-Excuse me, May I ask you for… - przepraszam, czy mogę poprosić o…

-Can I have …, please – czy mogę poprosić o…

-Which one? – którą?

-The brown one – brązową

-Can I try it on? – czy mogę to przymierzyć?

-Anything else? – czy coś jeszcze? (pytanie sprzedającego)

-I am afraid, it doesn’t suit me – obawiam się, że mi to nie odpowiada.

-Can I have lager/bigger/smaller/longer/shorter size, please? – czy mogę poprosić o większy, mniejszy, dłuższy, któtrzy rozmiar?

-The colour is wrong – kolor mi nie odpowiada

-Can I have it in black? – czy mogę prosić w czarnym kolorze?

-Can I try it out? Czy mogę to wypróbować?

-Are tere any good? – czy wszystko w porządku? (pytanie sprzedającego)

-I think I will take it – biorę to

-I think I will leave it – decyduję się to zostawić

-Can I pay in cash – czy mogę zapłacić gotówką?

-Can I pay by credit card? – czy mogę zapłacić kartą kredytową?

-Here is the money – proszę pieniądze

-Here is your change – oto Pańska reszta

-Here you are – proszę bardzo (gdy komuś podajemy)

-You’re Welcome! – proszę bardzo ( gdy ktoś nam za coś podziękuje )

-Don’t mention it - ------------------------------ ||------------------------------

-After you – mówimy, gdy kogoś przepuszczamy przodem

-Go In – proszę wejść, gdy osoba mówiąca jest poza pokojem, do którego zaprasza

 **Pipe fitting montaż systemów rurociągowych**

Adapter - okucie potrzebne do przejścia z jednego typu stanu końcowego do drugiego.

ASME. American Society of Mechanical Engineers. Specyfikacja orurowania

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań Materiałowych. Specyfikacja orurowania.

Ambient Temperature - Temperatura otoczenia, średnia temperatura atmosfery w obszarze w urządzeniu.

Aqueous: Wodny: Zawierające wodę

Ball valve: Zawór kulowy: Otwiera przekręcając uchwyt przymocowany do kuli wewnątrz zaworu.

Bushing - Tuleja: Rura złączki gwintowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, używana do łączenia rur o różnych średnicach razem.

Bulkhead fitting - oprawa; służy do podłączenia przewodów elastycznych przy pomocy adapterów

Coupling - montaż, który łączy dwa kawałki rury.

Cast Iron - żeliwo: metal wyrabiany metodą odlewania w formach.

Compression Fitting – kompresja; mocowanie: szczelne połączenie rur bez lutowania.

Female thread - Gwint: Gwint na zewnątrz.

Flange - Kołnierz: Rodzaj montażu rur, które łączy się za pośrednictwem śrub i nakrętek.

Globe valve liniowe zawory ruchu z kulistej konstrukcji.

Hollow plug - zawór stosowany w celu ograniczenia lub zapobiegania przepływu cieczy lub gazu poprzez rurę.

Hex plug: Wtyczka rury hex jest wkręcona do końca, a górna część korka przyjmuje kształt sześciokąta.

I.D.: Inside diameter. Średnica wewnętrzna. Wszystkie rury są wielkości w zależności od ich średnicy wewnętrznej.

Joint thread Połączenie w którym łączniki wewnętrzne i zewnętrzne są gwintowane i są one również skręcane.

O.D.: Outside diameter. Średnica zewnętrzna O.D .:. Wszystkie rury mają wielkość w zależności od ich średnicy zewnętrznej.

Orifice flange Kołnierz Kryza: Kołnierze których stosuje kryzy lub dyszy przepływu.

Plug Wtyk: Zaślepka włożona w koniec rury do ślepego końca przepływu.

Reducer: Reduktor montażu, który łączy rury o różnych rozmiarach.

**Lakiernictwo – cars painting**

ACRYLIC: - materiał z tworzywa sztucznego stosuje się do wytwarzania farb do zwiększenia połysku i trwałości.

ADDITIVE: Związki chemiczne dodawane do farb w celu poprawy pewnych szczególnych cech

ADHESION PROMOTER: Materiał użyty w celu zwiększenia przyczepności powłoki nawierzchniowej.

BARE SUBSTRATE Dowolny materiał (stal, aluminium, tworzywo sztuczne, itd.), który nie ma powłoki farby lub podkładu.

BASECOAT: Warstwa bazowa

BLEEDING: Rozpuszczalne barwniki lub pigmenty starych wykończeni, które rozpuszczają się w rozpuszczalnikach nowego koloru i przesiąkają do nowego koloru wykończenia.

BLISTERING: pęcherz

CELLULOSE CELULOZA: Naturalny polimer lub żywica z oleju z nasion bawełny, aby powłok malarskich.

CHEMICAL STAIN/SPOTTING: chemiczne odplamianie

CONCENTRATION: stosunek pigmentu w farbie do żywicy

DELAMINATION – rozwarstwienie

DOUBLE COAT podwójna warstwa farby

FLATTING AGENT Materiał stosowany w farbach do matowienia lub wyeliminowania połysku.

GLAZE Bardzo drobny materiał używany do polerowania aby uzyskać połysk i blask.

GROUND COAT - Powłoka gruntująca

INNERCOAT ADHESION - zdolność jednej warstwy farby, aby trzymać kolejną warstwę.

MASSTONE Barwa nierozcieńczonego środka barwiącego.

OVERLAP - Umieszczenie jednej warstwy farby obok drugiej, jeden częściowo rozciągający się nad drugą.

OXIDATION - Reakcja chemiczna pomiędzy tlenem i innymi substancjami, powodująca utwardzanie farby

REFINISH - akt wymiany lub naprawy malowanej powierzchni, zwykle podkładu i lakieru nawierzchniowego.

SOLIDS - Część z farb, pigmentów i żywic, które nie odparowują.

THINNER - Rozpuszczalnik stosowany w celu zmniejszenia lepkości lakierów.